直饮水机参数要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **数量** |
| 1 | 直饮水机（30人以内） | 1.▲额定功率：≥1500w，电源：220V/50HZ； | 约3台/年 |
| 2.▲过滤方式：四级或以上反渗透过滤系统；机器具备物理杀菌功能； |
| 1. ▲净水制水量：≥8L/h   出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）要求； |
| 4.加热方式：热罐式； |
| 5.不锈钢热罐容量：≥3.5升； |
| 6.储水罐容量：≥10L； |
| 7.▲热水制水量：12L/h≥90℃； |
| 8.水龙头：单龙头组合嘴； |
| 9.出水控制方式：触控防烫（带童锁或防误触功能）； |
| 10.▲外观尺寸：360\*360\*1000mm~460\*460\*1600mm； |
| 11.▲具备电子屏可显示滤芯寿命（寿命报警）、故障提示、温度调节等功能； |
| 12.取水带按键灯提示，保障夜间取水便捷；若为实体取水按键，按键寿命不低于100万次(提供证明文件)； |
| 13.安全卫生批件：提供饮水设备的市级或以上《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》及《检验报告》复印件，饮水设备的3C认证证书及检验报告复印件，原件备查； |
| 14. ▲设备需为原厂原装，提供制造商或投标人盖章的产品彩页或技术参数确认函； |
| 2 | 直饮水机（30-80人） | 1. 步进式加热，逐层进水逐层加热，有效节能，有效保证出水温度在90℃以上； | 约3台/年 |
| 2. ▲过滤方式：五级反渗透过滤系统，有效去除水中泥沙、铁锈、余氯、重金属等有害物质；机器具备物理杀菌功能； |
| 3. ▲具备电子屏可显示滤芯寿命（寿命报警）、故障提示、温度调节等功能； |
| 4. 取水带按键灯提示，保障夜间取水便捷；若为实体取水按键，按键寿命不低于100万次(提供证明文件)； |
| 5. 热水出水水温可调节，热水按键可激活童锁等功能； |
| 6. ▲具有智能定时加热功能，具有自动待机节能技术； |
| 7. 双重防干烧，整机防漏水保护，保障产品在安全环境下运行； |
| 8. ▲尺寸：420\*420\*1420mm~520\*520\*1620mm； |
| 1. ▲净水制水量≥16L/H； |
| 10.▲热水制水量：18L/h≥90℃； |
| 11.▲出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）要求； |
| 12. ▲安全卫生批件：提供饮水设备的市级或以上《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》及《检验报告》复印件，饮水设备的3C认证证书及检验报告复印件，原件备查； |
| 13. ▲根据GB34914—2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》，所投产品为1级水效等级，提供CNAS认证实验室出具相关水效证明文件； |  |
| 14. 饮水台滤芯应具有的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，提供复印件，原件备查； |
| 15. ▲设备需为原厂原装，提供制造商或投标人盖章的产品彩页或技术参数确认函； |
| 16.每台机器具备2个出水口或以上； |
| 3 | 直饮水机（80-120人） | 1. 步进式加热，逐层进水逐层加热，有效节能，有效保证出水温度在90℃以上； | 约3台/年 |
| 2. ▲过滤方式：五级反渗透过滤系统：有效去除水中泥沙、铁锈、余氯、重金属等有害物质；机器具备物理杀菌功能； |
| 3. ▲具备电子屏可显示滤芯寿命（寿命报警）、故障提示、温度调节等功能； |
| 4. 取水带按键灯提示，保障夜间取水便捷；若为实体取水按键，按键寿命不低于100万次(提供证明文件)； |
| 5. 热水出水水温可调节，热水按键可激活童锁等功能； |
| 6. ▲具有智能定时加热功能，具有自动待机节能技术； |
| 7. 双重防干烧，整机防漏水保护，保障产品在安全环境下运行； |
| 1. ▲ 尺寸：420\*420\*1520mm~520\*520\*1720mm； |
| 1. ▲净水制水量≥60L/H；   出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）要求； |
| 1. ▲热水制水量：30L/h≥90℃； |
| 11. ▲安全卫生批件：提供饮水设备的市级或以上《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》及《检验报告》复印件，饮水设备的3C认证证书及检验报告复印件，原件备查； |
| 12. ▲根据GB34914—2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》，所投产品为1级水效等级，提供CNAS认证实验室出具相关水效证明文件； |
| 13. 饮水台滤芯应具有的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，提供复印件，原件备查； |
| 14. ▲设备需为原厂原装，提供制造商或投标人盖章的产品彩页或技术参数确认函； |
| 15.增加：每台机器具备2个出水口或以上； |

备注：▲为核心参数，必须满足