|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 价格 |
| 液氮  转移车 | 1套 | 1.手持式显示及操作，客户端数显屏实时监控温度  2.大容量最多可放置30个10×10两英寸冻存盒  3.配配工具操作台便于操作  4.配置夹套软管用于液氮补充，手动充液管路系统可方便进行补液  5.平板高真空技术  6.内部空间全流程处理-150度的气相液氮环境  1. 外形尺寸695×528×970  2. 内部尺寸450×350×400  3. 液氮储存容量30升  4. 空重60KG  5. 液氮保持时间16小时  6. 冻存管容量，两毫升的分数为1200份  配置清单： 1. 液氮箱体 1台  2. 液氮箱体泡沫保温盖 1个  3. 热电偶温度计 1块  4. T型热电偶（50 cm 2根  5. 温度计支架 1套  6. 铝制搁物盘1件  7. 移动小车（带底部平台） 1部 |  |
| 玻片  打号机 | 1套 | 1用于多种玻片打印,包括粘附玻片和普通玻片  2高分辨力（300dpi）的彩色打号机，可以处理玻片的多色打号问题  3体型小巧，切片机边上即可放置  4可打印一维或者二维码、字母、数字、图形，尤其是能打印中文字符  5使用热转运打印技术，玻片不易掉色，脱色等  6色带：彩色：1000张；黑色：5000张 |  |
| 包埋盒  打号机 | 1套 | 1、无须专机专用包埋盒，可使用各种品牌包埋盒（有盖或无盖均可，斜角35度或45度均兼容）  2、包埋盒收集槽容量：10 个收集盘最多10个包埋盒顺序排放在每个收集盘上，所有的收集盘总共可容纳100个包埋盒，无需人工排列打印序号  3、可打印各种文本，如数字、字符、图案等，尤其是能打印一维和二维码，能配合医院HIS系统快速提取病人病理资料及图像档案  4、可使用专门软件按照客户要求编辑打印模版外，也支持多种格式打印  5、全自动电脑控制，自动进盒、出盒，在出盒后可进入收集槽内，可整齐排列并整体搬运至取材处待用 |  |

备注：有以上任何一项设备可供货的均可参与，拟与价格最低者签订合同,如不可供货的，请在价格上注明“无货”。