|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 价格 |
| 液氮转移车 | 1套 | 1.手持式显示及操作，客户端数显屏实时监控温度2.大容量最多可放置30个10×10两英寸冻存盒3.配配工具操作台便于操作4.配置夹套软管用于液氮补充，手动充液管路系统可方便进行补液5.平板高真空技术6.内部空间全流程处理-150度的气相液氮环境1. 外形尺寸695×528×9702. 内部尺寸450×350×4003. 液氮储存容量30升4. 空重60KG5. 液氮保持时间16小时6. 冻存管容量，两毫升的分数为1200份配置清单： 1. 液氮箱体 1台2. 液氮箱体泡沫保温盖 1个3. 热电偶温度计 1块4. T型热电偶（50 cm 2根5. 温度计支架 1套6. 铝制搁物盘1件7. 移动小车（带底部平台） 1部 |  |
| 玻片打号机 | 1套 | 1用于多种玻片打印,包括粘附玻片和普通玻片2高分辨力（300dpi）的彩色打号机，可以处理玻片的多色打号问题3体型小巧，切片机边上即可放置4可打印一维或者二维码、字母、数字、图形，尤其是能打印中文字符5使用热转运打印技术，玻片不易掉色，脱色等6色带：彩色：1000张；黑色：5000张 |  |
| 包埋盒打号机 | 1套 | 1、无须专机专用包埋盒，可使用各种品牌包埋盒（有盖或无盖均可，斜角35度或45度均兼容）2、包埋盒收集槽容量：10 个收集盘最多10个包埋盒顺序排放在每个收集盘上，所有的收集盘总共可容纳100个包埋盒，无需人工排列打印序号3、可打印各种文本，如数字、字符、图案等，尤其是能打印一维和二维码，能配合医院HIS系统快速提取病人病理资料及图像档案4、可使用专门软件按照客户要求编辑打印模版外，也支持多种格式打印5、全自动电脑控制，自动进盒、出盒，在出盒后可进入收集槽内，可整齐排列并整体搬运至取材处待用 |  |

备注：有以上任何一项设备可供货的均可参与，拟与价格最低者签订合同,如不可供货的，请在价格上注明“无货”。