**广东省人民医院生活水池清洗消毒服务项目需求**

**一、项目范围**

根据《DBJ440100T 98-2011二次供水设施清洗保洁技术规范》和GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》，对我院生活水池每年清洗两次，清洗消毒后并出具有效的检测报告（加盖具有CMA认证章）。

项目地址：广州市中山二路106号/惠福西路123号/合群一马路13号。

**二、具体工作内容**

1、根据我院实际情况制定详细的生活水池清洗计划，经过我院确认后方能开展清洗消毒。

2、清洗消毒后，取水池的水样送广州市具有CMA资质的和检测饮用水的单位检测，并向我院递交相关水质检测报告。

3、如果送检水样不合格，则由供应商免费重新清洗消毒，至水质合格。

**三、工期要求**

1、每次清洗需保障医疗的正常用水需求。

2、安排清洗施工计划的原则是：

（1）必须根据医院的运行特点安排，不能影响医院所有工作正常运营。

（2）如遇临时突发情况，供应商必须无条件配合甲方，并修改施工方案。

（3）在甲方规定时间内完成水池清洗施工。每次清洗完毕，施工人员必须等水池重新加满水才可离开。

**四、施工要求**

施工期间不得影响医院的所有工作正常进行。施工人员进出院区，须遵守国家相关法令和本院的有关规定。施工人员的安全责任由乙方负全责，与甲方无关。

**五、报价要求**

1、本项目供应商报价包括但不限于对生活水池内壁进行清洗消毒的人工费、消毒剂药费和检测等费用。

2、每年对我院生活水池清洗两次（上、下半年各一次）。

**3、参考报价明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水池名称 | 水池位置 | 水池数  （个） | 容积  (m3) | 单次单价（元） | 单次  检测费  （元） |
| 主体楼  生活水池 | 高位池 | 1 | 163 |  |  |
| 1#低位池 | 1 | 502 |  |  |
| 2#低位池 | 1 | 545 |  |  |
| 25层人工肾不锈钢水池 | 2 | 2 |  |  |
| 英东楼  生活水池 | 高位池 | 1 | 106 |  |  |
| 低位池 | 1 | 176 |  |  |
| 伟伦楼  生活水池 | 高位池 | 2 | 178 |  |  |
| 低位池 | 1 | 252 |  |  |
| 科教楼  生活水池 | 低位池 | 3 | 142 |  |  |
| 135 |  |  |
| 268 |  |  |
| 东1号楼  生活水池 | 高位池 | 1 | 266 |  |  |
| 低位池 | 1 | 615 |  |  |
| 东2号楼  生活水池 | 负3楼不锈钢生活水池 | 1 | 30 |  |  |
| 东3号楼  生活水池 | 低位池 | 1 | 70 |  |  |
| 合群门诊  生活水池 | 高位池 | 1 | 44 |  |  |
| 低位池 | 1 | 16 |  |  |
| 惠福分院  生活水池 | 负一楼 | 1 | 50 |  |  |
| 单次合计（元） | | 20 | 3560 |  |  |
| 两年合计（元） | |  | | | |

**4、付款方式**

供应商每次对生活水池清洗消毒后和提供合格的水质检验报告，支付合同当次清洁消毒费用。