**附件1：**

**医院液氧站排风机更换改造工程量参考表**

1、排风机数量与规格：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防爆款静音风机 | 1.防水防冻防爆电机2.电压和功率380V/0.75KW3.风量≥37000m3/h4.噪声≤65Db5.参考尺寸1220\*400\*1220 | 台 | 2 | 参考品牌：德通、绿岛风、德国博乐等。 |
| 2 | 防爆款静音风机 | 1.防水防冻防爆电机2.电压和功率380V/0.37KW 3.风量≥16000m3/h4.噪声≤63Db5.建议尺寸900\*400\*900 | 台 | 2 |
| 3 | 控制电箱 | 分开独立控制 | 项 | 1 | 参考品牌：施耐德、西门子、ABB |
| 4 | 电缆 | 与风机功率相对应的电缆线径 | 项 | 1 | 国标阻燃铜线，双层护套、品牌：荔湾、南洋、庆丰 |
| 5 | 安装与调试 | 安装防爆款风机及调试 | 台 | 4 |  |
| 6 | 墙洞改造 | 与风机尺寸相匹配 | 个 | 2 | 参考大小：切割墙体开风机孔位900\*900 |
| 7 | 旧设备拆除、垃圾清运 | 拆除残旧损坏轴流风机与工业排风机、搬运拆除旧设备、清运工程垃圾 | 台 | 4 | 旧设备拆除需搬运到发包人指定医院地点。 |
| 8 | 其它配套、配件 | 五金附件、清运垃圾、运输费 | 项 | 1 |  |