附件1：

**液氮罐需求参数**

**△ 1、具有真空绝热性能，具备高度的温度均匀性**

**△ 2、液氮容量不少于30升**

**△3、液氮罐配备不少于6个冷冻架，不少于24个PC冻存盒，可放置不少于600个2 mL冻存管**

5、可选配低液位报警器，当液位低于设定高度时，发出低液位声光报警

7、静态液氮保存期不少于60天

8、具有安全锁扣设计，并配备皮套，充分保证样品安全

9、可兼容气相和液相储存模式

**△10、符合CE认证,需要出具相关报告**