**附件一：饮水机设备主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **直饮水机参数（满足50人使用）** |
| 1 | 额定功率：≥1500w，电源：220V/50HZ； |
| 2 | 储水式加热，有效节能，有效保证出水温度在90℃以上； |
| 3 | ▲过滤方式：五级反渗透过滤系统（有效去除水中泥沙、铁锈、余氯、重金属等有害物质；机器具备物理杀菌功能）或**安全净水技术；** |
| 4 | 取水带按键灯提示，保障夜间取水便捷；若为实体取水按键，按键寿命不低于100万次(提供证明文件)； |
| 5 | 具备电子屏可显示滤芯寿命（寿命报警）、故障提示、温度调节等功能； |
| 6 | 一个出水口，可出常温水和热水或者双龙头机器，一个出热水、一个出常温水；热水出水水温可调节，热水按键可激活童锁等功能； |
| 7 | 具有智能定时加热功能，具有自动待机节能技术； |
| 8 | 双重防干烧，整机防漏水保护，保障产品在安全环境下运行； |
| 9 | 尺寸：380\*420\*1220mm~520\*520\*1720mm；(依照我院部分场地实际情况设定） |
| 10 | ▲净水制水量（L/h）≥12L/H； |
| 11 | ▲出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）要求和符合国家《食品安全国家标准包装饮用水（纯净饮用水）》GB19298-2014 标准的要求。 |
| 12 | ▲安全卫生批件：提供饮水设备的市级或以上《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》及《检验报告》复印件，饮水设备的3C认证证书及检验报告复印件，原件备查； |
| 13 | 饮水台滤芯应具有的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，提供复印件，原件备查； |
| 14 | 设备需为原厂原装，提供制造商或投标人盖章的产品彩页或技术参数确认函； |
| 15 | 采购需求：共12台，合同期内包含维护、保养、更换滤芯等服务。 |
| 16 | 所投机器具有专利技术，并提供专利证明文件 |

**备注：“▲”为必须满足的核心技术参数。**

制表日期：2023年10月10日