**药品价格公示终端采购项目需求**

# 项目名称

项目名称：药品价格公示终端采购项目

# 采购清单

采购设备及数量如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **配置描述** | **数量** |
| 1 | 信息发布盒子 | [配置详见3.1.1、信息发布盒子](#_6.1.1、大数据服务器) | 1 |
| 2 | 数据接口软件 | [配置详见3.1.2、数据接口软件](#_6.1.1、大数据服务器) | 1 |
| 3 | 65寸数字标牌 | [配置详见3.1.3、65寸数字标牌](#_6.1.1、大数据服务器) | 1 |

# 详细配置参数

## 3.1.1、信息发布盒子

|  |  |
| --- | --- |
| **指标项** | **指标要求** |
| 信息发布盒子 | 软件需部署在信息发布服务器硬件上，包含设备注册和分组管理、素材上传和分类、节目内容编辑、节目播放排期、内容审核、用户权限管理等功能 |

## 3.1.2、数据接口软件

|  |  |
| --- | --- |
| **指标项** | **指标要求** |
| 数据接口软件 | 用于与第三方系统的数据交互同步，为业务系统提供运行所需要的数据支持 |

## 3.1.3、65寸数字标牌

|  |  |
| --- | --- |
| **指标项** | **指标要求** |
| 65寸数字标牌 | 1. 面板技术：LED
2. 工作分辨率：1920 x 1080p (向下兼容)
3. 亮度：300cd/㎡
4. 对比度：3000:1
5. 色彩度：10.7亿
6. 刷新率：50HZ
7. 可视角度：178/178°
8. 配置：i3 HDD 120G
9. 信号接口：HDMI/DVI x1, USB x2
10. 外观设计：黑色
11. 安装方式：壁挂式
12. 电源性能：100-240V交流，50/60Hz
 |

（一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

# 交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

1. **交货方式**

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

1. **安装要求**

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

1. **保修服务**

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(二)提供3年原厂家保修服务。

(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(四)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

售后服务：提供原厂家7\*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

1. **培训**

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

# 合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

1. 合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%。
2. 合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方收到乙方开具相应硬件金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。