项目改造概算书

项目名称：总院垃圾房改造翻新工程

日期：2024-04-15

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| 1 | 地面破损层拆除 | 1.类型：地面垫层铲除,开凿。2.特性：清理、装袋堆放。 | m2 | 35.20 |  |  |  |
| 2 | 拆除破损金属屋架 | 1.类型：拆除屋架生锈腐蚀的金属角钢屋脊檩条结构。 | m2 | 37.30 |  |  |  |
| 3 | 彩钢板屋面 | 1.类型：更换镀锌角钢屋脊檩条结构，增设彩钢板屋面结构， 金属结构框架固定。抬高250mm屋面高度，保障通风换气。 | m2 | 37.30 |  |  |  |
| 4 | 拆除破损围墙 | 1.类型：拆除周边生锈腐蚀的围蔽结构。 | m2 | 46.30 |  |  |  |
| 5 | 彩钢板围墙 | 1.类型：彩钢板围墙，100mm厚，金属结构框架固定。地面内外 四周水泥砂浆砌筑围挡。 | m2 | 43.20 |  |  |  |
| 6 | 地面水泥砂浆垫层 | 1.类型：地面水泥砂浆垫平层，50mm厚。满足清洁和排水。 | m2 | 35.20 |  |  |  |
| 7 | 金属门安装 | 1.类型：B级防火门，1200\*2200mm，金属框架门框固定安装。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢台阶 | 1.类型：不锈钢方通台阶，可移动式，1200\*360mm。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 新增室外金属门 | 1.类型：拆除外墙砖墙和玻璃窗。2.增设金属防火门 860\*2200mm，填塞门缝固定，批荡、油漆涂料。 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 室内难燃隔墙 | 1.类型：难燃玻璃棉夹芯彩钢板隔墙，100mm，金属框架固定。 | m2 | 11.20 |  |  |  |
| 11 | 文明施工及建筑废土外运 | 1.文明施工及脚手架等措施费，2.建筑废料外运：20km。 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 小计 | 项目汇总 |  |  |  |  |  |
| 13 | 税费 | 建筑安装税率：9.0% |  |  |  |  |  |
| 14 | 合计 | 含税工程造价 |  |  |  |  |  |