附件1

**广东省人民医院餐厅楼外墙钢化玻璃更换项目**需求

一、**项目概况**

医院餐厅楼外墙钢化玻璃前后时间自然爆裂2块，二楼、三楼各1块，存在一定的安全隐患，拟定进行更换2块外墙玻璃。

**二、项目清单：**

1.6厘白玻+12A+6厘LOWE玻璃双钢化中空：规格1905x3960；  
2.12厘白玻钢化+12A+12厘LOWE玻璃钢化中空：规格3960x1925；尺寸以实际测量为准。

**三、项目要求：**

1、质保期24个月。医院确保现场满足施工条件，提供施工停车位及协助，白天施工。

**附图：现场图片**

