**广东省人民医院利旧空调安装项目需求书**

1. **项目概况**

广东省人民医院部分区域装修改造，本着节约利旧原则，需要拆装一批运行正常空调。

1. **项目清单**

5匹天花机3台，5匹柜机5台，3匹天花机2台，3匹柜机5台，1.5匹挂机5台，共计约20台（具体匹数按现场实际调整）

1. **项目要求**
2. 安装费用包含清洗、搬运、安全措施及辅助安装材料费等
3. 空调安装位置按照现场实际情况确定安装方案并经院方确定，空调安装工艺需符合空调安装规范要求。
4. 按照院方指定时间、地点、方案提供安装服务，结算费用按照实际安装数量、报价结算。
5. 安装部分需保修三年，安装辅材需国标产品，报价费用清单低于格力服务指导价。

**四、安装利旧空调报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 数量 | 金额 | 类别 | 数量 | 金额 |
| 5匹吸顶天井式空调安装 | 3 |  | 5匹吸顶天井式空调拆除 | 3 |  |
| 5匹立式柜机空调安装 | 5 |  | 5匹立式柜机空调拆除 | 5 |  |
| 3匹吸顶天井式空调安装 | 2 |  | 3匹吸顶天井式空调拆除 | 2 |  |
| 3匹立式柜机空调安装 | 5 |  | 3匹立式柜机空调拆除 | 5 |  |
| 2匹、1.5匹挂机空调安装 | 5 |  | 2匹、1.5匹挂机空调拆除 | 5 |  |
| 1.5匹-3匹豪华不锈钢支架 | 10 |  | 5匹豪华不锈钢支架 | 5 |  |
| 1.5匹-3匹连接铜管（包含国标电源线、控制线、保温管等） | 100米 |  | 5匹连接铜管（包含国标电源线、控制线、保温管等） | 80米 |  |
| 墙开孔 | 20个 |  | 高空费 | 20台 |  |
| PVC排水管 | 50米 |  | 不锈钢地架 | 5 |  |
| 总价： |  | | | | |