**广东省人民医院生活水池清洗消毒服务项目需求及报价书**

**一、项目范围**

根据《DBJ440100T 98-2011二次供水设施清洗保洁技术规范》和GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》，对我院生活水池每年清洗两次，清洗消毒后并出具有效的检测报告（加盖具有CMA认证章）。

1. 项目地址：院本部（广州市中山二路106号）、惠福分院（惠福西路123号）、合群门诊（合群一马路13号）等。
2. 生活用水水池容积统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼宇名称 | 水池位置 | 水池数（个） | 容积（m³） |
| 主体楼 | 高位池 | 1 | 163 |
| 1#低位池 | 1 | 502 |
| 2#低位池 | 1 | 545 |
| 英东楼 | 高位池 | 1 | 106 |
| 低位池 | 1 | 176 |
| 伟伦楼 | 低位池 | 1 | 60 |
| 科教楼 | 低位池 | 1 | 142 |
| 低位池 | 1 | 135 |
| 低位池 | 1 | 268 |
| 东1号楼 | 高位池 | 1 | 266 |
| 低位池 | 1 | 615 |
| 东2号楼 | 负3楼低位池 | 1 | 30 |
| 东3号楼 | 低位池 | 1 | 70 |
| 合群门诊 | 高位池 | 1 | 44 |
| 低位池 | 1 | 16 |
| 惠福分院 | 负一楼地位池 | 1 | 50 |
| 水池总容积 | 16 | 3188 |

 注:合同期限2年，每半年清洗1次，两年共4次;每次清洗按实际清洗水池容积办理结算支付。

**二、具体工作内容**

1、根据我院实际情况制定详细的生活水池清洗计划，经过我院确认后方能开展清洗消毒施工。

2、清洗消毒后，取水池的水样送广州市具有CMA资质的和检测饮用水的单位检测，并向我院递交相关水质检测报告。

3、如果送检水样不合格，则由供应商免费重新清洗消毒，直至水质检测合格为止。

**三、工期要求**

1、每次清洗需保障医疗的正常用水需求。

2、安排清洗施工计划的原则是：

（1）必须根据医院的运行特点安排，不能影响医院所有工作正常运营。

（2）如遇临时突发情况，供应商必须无条件配合甲方，并修改施工方案。

（3）在甲方规定时间内完成水池清洗施工。每次清洗完毕，施工人员必须等水池重新加满水才可离开。

**四、施工要求**

施工期间不得影响医院的所有工作正常进行。施工人员进出院区，须遵守国家相关法令和本院的有关规定。施工人员的安全责任由乙方负全责，与甲方无关。

**五、报价标准要求及项目报价**

1、本项目供应商报价包括但不限于对生活水池内壁进行清洗消毒的人工费、消毒剂药费和检测等费用。

2、合同期限2年，共清洗4次；每半年清洗1次。

3、水池清洗报价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 清洗容积（m³） | 单价（元/m³/次） | 每次清洗服务费 |
| 生活水池清洗项目 | 3188 |  |  元 |
| 2年4次水池清洗服务费合计 | 人民币（大写） （¥ 元） |

注:合同期限2年，每半年清洗1次，两年共4次;每次清洗按实际清洗水池容积办理结算支付。

4、付款方式

供应商每次对生活水池清洗消毒后和提供合格的水质检验报告，提出当次清洁消毒水池结算申请，审核后办理支当次清洁消毒水池服务费用。

 报价单位（盖章）：

 负责人（签名）：

联系电话：

2024年 月 日