**参数**

一、数量

400个

二、规格尺寸

规格尺寸：L480×W470mm×H800mm

三、性能参数

1.整体采用全新纯正ABS工程塑料制成，材质厚实，产品净重12.5KG ,承重部件厚度达到5mm。

2、床头柜上面板带有一个流线型暖瓶座，壁厚达到5mm,内径14cm,高度12cm,达到暖瓶安全承重，美观又安全，实用能承受普通人站立柜面而不变型，且坚固、稳定。

3、床头柜两侧采用人性化隐藏式毛巾架及挂钩，可晾置毛巾和挂置物品。

4、台面下配有1个拉板，拉板拉出可增加一个台面提供使用，拉板板面设有人性化设计的水杯及碗筷槽。拉板下为超大空间抽屉及储物柜，柜内设有一个活动层板，可灵活调节层板高度，储物空间较大。

5、并具有防潮防水、易清洁、可冲洗、不生锈等特点，适用于医院经常消毒清洁的工作环境，整体美观大方。

6、床头柜抽屉颜与病床床拼颜色相匹配，优质2寸双面静音轮，带刹车装置，结实耐用、运行稳定。

