**附件1：技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 技术要求 |
| 陪护床（椅） | 匹配病房空间适合摆放，白天作为座椅免费用，晚上扫码开锁可当床用 |
| 数量 | 共享陪护床（椅）2000张，在住院病房内配套摆放（需在签订合同后30日内配置到位） |
| 净重量 | 18--20kg |
| 承重量 | ≥150kg |
| 上锁方式 | 扫描二维码开锁 |
| 安装方式 | 无需安装，无需接电，直接放置 |
| 参考尺寸 | 平时座椅：长650mm、宽500mm、高940mm展开成床：长1900mm、宽4500mm、高400mm尺寸浮动范围20mm，且可根据科室病房要求进行定制 |
| 材质 | 舒适耐用抑菌PU面料、高弹力海绵软包，钢管主架，静音滚轮 |
| 抗冲击强度 | ≥100kg |
| 合作方式 | 白天作椅免费用，晚上当床用时须自助扫码租借方式 |
| 租借方式 | 无需安装APP，使用支付宝或微信扫描，即可将陪护椅展开成床 |
| 供货周期 | 合同签订后一个月内设备分批投放配置到位，当日调试完毕投入使用。 |
| 售后服务 | 7\*24小时400技术支持；派出人员驻场值班服务，如有故障1小时内响应，2小时到达现场维修。 |
| 产品责任险 | 需提供该产品意外责任保险单 |
| 保修 | 终身保修 |