广东省人民医院报废资产回收处置报价表格

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 报价单位 | 中心花园板房及附属设施(万元） | 总价（万元） |
|  |  | 详见附件 |  |

 报价单位（公章）：

 报价联系人/联系方式：

 报价日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称及特征 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 1.名称：临时板房集装箱 2.规格：6055\*2990\*2896mm | 60个 |  |  |
| 2 | 1.钢材品种、规格:钢板85mm、横梁角钢50\*50\*4mm，纵梁H100\*100\*10mm,钢柱方钢200\*200\*5 2.材质：Q235B | 1.23吨 |  |  |
| 3 | 1.扶手材料种类、规格:直径50mm、厚度2mm 304不锈钢管2.栏杆材料种类、规格:不锈钢直径50mm\*2mm 304不锈钢管；不锈钢直径50mm\*3mm 304不锈钢管立柱 | 80米 |  |  |
| 4 | 钢走道平台1.钢材品种、规格:钢板5mm、横梁角钢50\*50\*4mm，纵梁H100\*100\*10mm,钢柱方钢200\*200\*5详 2.材质：Q235B | 5.75吨 |  |  |
| 5 | 随箱空调 | 43台 |  |  |
| 5.1 | 分体室内空调1.形式:分体室内空调（樱花牌）2.规格:1.5匹挂机3.安装位置:挂墙 | 27台 |  |  |
| 5.2 | 分体室内空调1.形式:分体室内空调（樱花牌）2.规格:2匹挂机3.安装位置:挂墙 | 5台 |  |  |
| 5.3 | 分体室内空调1.形式:分体室内空调（樱花牌）2.规格:3匹挂机3.安装位置:挂墙 | 11台 |  |  |

附件：